吉首大学公用LED显示屏信息发布审批单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 联系电话 |  |
| 发布时间 | 年 月 日—— 年 月 日 |
| 发布形式 | 文字□ 图片□ 视频□ |
| 发布屏号 | 1号显示屏（砂子坳校区西门）□；2号显示屏（砂子坳校区启明广场）□；3号显示屏（砂子坳校区学工部）□；4号显示屏（张家界校区大礼堂）□；5号显示屏（雷公井校区凤翔楼）□；6号显示屏（雷公井校区嘉木园）□；7号显示屏（雷公井校区大门口）□；8号显示屏（大田湾校区双面屏）□； |
| 发布信息内容 |  |
| 申请部门负责人意见 | 签名（盖章）   日期：  年  月  日 |
| 党委宣传部（张家界校区办公室）负责人意见 | 签名（盖章）   日期：  年  月  日 |

格式要求

因学校四个校区电子屏分辨率各有不同，为确保图片播放不发生变形，各单位申请的带有校徽的图片播放，需先调整图片分辨率，再添加校徽水印。带校徽的PPT需要转成图片模式，调整分辨率后再添加校徽，这样才能确保校徽不变形。不带校徽的PPT可以直接播放。

分辨率要求：

砂子坳校区西大门宽高比：1728\*1080

砂子坳校区启明广场宽高比：1728\*1080

砂子坳校区学工部宽高比：2016\*1080

张家界校区大礼堂宽高比：1728\*1080或1440\*864

雷公井校区凤翔楼宽高比：2016\*1080

雷公井校区嘉木园宽高比：1728\*1080或1440\*864

雷公井校区大门宽高比：2016\*1080

大田湾校区双面屏宽高比：1728\*1080